**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób i towaru o nadwoziu typu SUV, wyprodukowanego w 2024 roku, przeznaczonego dla potrzeby Krajowej Informacji Skarbowej.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 0110-KLL2.261.49.2024 na realizację zamówienia pn. **”Dostawa samochodu osobowego dla Krajowej Informacji Skarbowej”** oferujemy dostawę samochodu osobowego typu SUV o parametrach wskazanych poniżej marki: …………………..……, model: ………………..

1. **Samochód do przewozu osób i towaru o nadwoziu zgodnym z homologacją SUV fabrycznie nowy o następujących parametrach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Rok produkcji | Wyprodukowano nie wcześniej niż w 2024r., fabrycznie nowy |  |
| 2 | Typ nadwozia | Pojazd homologowany wg kategorii M1 – rodzaju nadwozia typu SUV o DMC do 3,5 tony. Pojazd o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu. |  |
| 3 | Liczba drzwi | 4 boczne – otwierane w kierunku przodu pojazdu lub 4 boczne – otwierane w kierunku przodu pojazdu + 1 tylne -podnoszona klapa zespolona z szybą |  |
| 4 | Liczba miejsc siedzących | 5 z kierowcą |  |
| 5 | Kierownica | Po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) |  |
| 6 | Wysokość pojazdu | Nie mniejsza niż 1629 mm i nie większa niż 1690 mm |  |
| 7 | Szerokość pojazdu | Nie mniejsza niż (bez lusterek zewnętrznych)1840 mm i nie większa niż 1890 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych. |  |
| 8 | Długość pojazdu | Nie mniejsza niż 4390 mm i nie większa niż 4650 mm Bez haka holowniczego, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych. |  |
| 9 | Rozstaw osi | Nie mniejszy niż 2625 mm, i nie większy niż 2720 mm. |  |
| 11 | Pojemność bagażnika | Min. 520 l przy rozłożonych siedzeniach tylnych |  |
| 12 | Rodzaj napędu | 1. Silnik spalinowy lub spalinowo- elektryczny 2. Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa lub benzyna plus energia elektryczna 3. Ilość cylindrów – nie mniej niż 4 cylindry, 4. Spełniający co najmniej normę emisji spalin CEE EURO 6 – obowiązującą zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdów |  |
| 13 | Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna - minimum 6 przełożeń do przodu + wsteczny |  |
| 14 | Pojemność skokowa silnika | 1490 – 2000 cm 3 |  |
| 15 | Moc silnika | Nie mniejsza niż 150 KM |  |
| 16 | Max. moment obrotowy | Min. 240 Nm |  |
| 17 | Napęd | Napęd co najmniej na przednią oś |  |
| 18 | Koła | 1. Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim, obręcze ze stopów lekkich nie mniejsze niż 17”, z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru samochodu, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości powinien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 2. Dodatkowo komplet 4 opon zimowych nie mniejszych niż 17”, z ogumieniem bezdętkowym, zimowym,. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru samochodu, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości powinien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 3. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnia ( identyczną jak w opisie pkt 18,ppk 1) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdów. 4. Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony dla właściwej pory roku tj. letnie w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe od 15 października do 14 kwietnia. |  |
| 19 | Hamulce | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej. |  |
| 20 | Pojemność zbiornika paliwa | Nie mniejsza niż 45 l |  |
| 21 | Szyby | 1. Wszystkie drzwi przeszklone. 2. Szyby w drugim rzędzie i tylna szyba przyciemnione fabrycznie.   Zamawiający pod pojęciem „fabrycznie przyciemniane szyby” rozumie takie szyby, które są przyciemniane metodą piecową w stopniu przyciemnienia zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa ( ograniczenie widoczności do wnętrza samochodu). Zamawiający dopuszcza również przyciemnianie szyb tylnych poprzez oklejenie folią o przepuszczalności światła nie mniejszym niż 70%, która nie może zakłócać fal komórkowych oraz GPS.  Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.  Szyba tylna podgrzewane elektrycznie. |  |
| 22 | Układ kierowania | Wspomagany hydraulicznie lub elektrycznie |  |
| 23 | Lusterka zewnętrzne | Sterowane, ogrzewane i składane elektrycznie |  |
| 24 | Światła | Światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymaganą homologacją, światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie zamontowane. Dopuszcza się brak dodatkowych świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w samochodzie reflektorów przednich wykonanych w pełni technologii LED obsługujących funkcje reflektorów przeciwmgielnych. |  |
| 25 | Kolor karoserii | Nadwozie pokryte metalizowanym, fabrycznie lakierem samochodowym w kolorach czarnym, szarym, srebrnym niebieskim lub czerwonym z oferty barw producenta pojazdu. |  |
| 26 | Systemy bezpieczeństwa | 1. System zapobiegający blokowaniu kół ABS, 2. Asystent utrzymania pasa ruchu, 3. System wspomagający pokonywanie podjazdów, 4. System elektronicznej stabilności jazdy ESC, 5. System Front Asist, 6. Minimum 7 poduszek powietrznych w tym 2 kurtyny powietrzne, 1 poduszka kolanowa dla kierowcy 7. System przypominający o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa siedzeń przednich i tylnych 8. Akustyczny asystent parkowania z czujnikami parkowania przód i tył z kamerą cofania 9. Elektromechaniczny hamulec postojowy |  |
| 27 | Systemy poprawiające komfort i funkcjonalność | 1. Asystent pasa ruchu, 2. Czujnik deszczu i zmierzchu. 3. System kontroli ciśnienia w oponach, 4. Fotel kierowcy i pasażera regulowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej z regulacją konta oparcia fotela. 5. Podgrzewane fotele przednie. 6. Skórzana wielofunkcyjna kierownica. 7. Automatyczna klimatyzacja min. dwustrefowa. 8. Zamontowany fabrycznie, zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w głośniki z funkcją USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth. 9. Minimum jedno gniazdo 12 V umieszczone w przedziale bagażnika, zamontowane fabrycznie przez producenta. 10. Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne. 11. Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 9”. 12. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. 13. Podłokietnik z przodu z otwieranym schowkiem. 14. Składana i dzielona kanapa z podłokietnikiem środkowym. 15. Minimum 1 gniazdo USB typu C z przodu i min. 2 gniazda USB typu C z tyłu. 16. Tempomat. 17. Alarm. 18. Przygotowanie pod hak holowniczy lub zamontowany hak. |  |
| 28 | Wyposażenie | 1. Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla pierwszego i drugiego rzędu. W przestrzeni bagażnika wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego. 2. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadająca certyfikat CNBOP oraz aktualna datę ważności zamontowana w uchwycie przymocowanym do nadwozia zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym. 3. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację 4. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na samochodzie. Ramki bez oznaczeń. 5. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół. 6. Inne nie wymienione wyposażenie, jeżeli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. |  |
| 29 | Gwarancja minimum | 1. Min. 36 miesięcy lub przebieg 60 tyś. Km przebiegu ( w zależności co nastąpi pierwsze) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne bez wyłączeń. 2. Min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów 3. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru |  |
| 30 | Serwis gwarancyjny | Na terenie całej Polski |  |
| 31 | Dokumenty | Wykonawca w terminie dostawy dostarczy:   1. Wyciąg ze świadectwa homologacji umożliwiający dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Książka gwarancyjna wraz z listą ASO w języku polski. 3. Książka serwisowa samochodu. W przypadku gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. 4. Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim. 5. Co najmniej po dwa komplety kluczy/kart. 6. Wykaz wyposażenia pojazdu. 7. Dokumenty potwierdzające zapłatę podatku akcyzowego, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. 8. Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. 9. Inne dokumenty wymagane prawem. |  |
| 32 | Miejsce i termin dostawy |  | Krajowa Informacja Skarbowa ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała w terminie **do 30 grudnia 2024 roku**, w godz. pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. |